GSI 61

R: Reset

X : Reset Son Pur

C : Reset Osseux

V : Reset Vocal Insert

Z : Reset Vocal Haut-parleur

E : Reset vocal enfant Ins. Supra

L : Reset vocal enfant Ins. Oss.

End: Sauvegarder

é : Vérifier ajustement

Alt : Parler au patient

N : Niveau d’inconfort

F12 : Transfert (Tympano et audiomètre compatible)

**Clavier Général : Canal 1**

Barre d’espacement : Son canal 1

Menu : Son continu canal 1

Shift : -10dB Canal 1

Ctrl : +5dB Canal 1

Delete : Fréquence précédente

Page Down : Fréquence suivante

F1 : 250Hz

F2 : 500Hz

F3: 750Hz

F4 : 1kHz

F5: 1.5kHz

F6 : 2kHz

F7 : 3kHz

F8 : 4kHz

F9 : 6kHz

F10 : 8kHz

0: 0dB

# : 5dB

1: 10dB

Q : 15dB

2: 20dB

3: 30dB

4: 40dB

5: 50dB

6: 60dB

7: 70dB

8: 80dB

9: 90dB

F1 (F2, F3) Joue et pause vocal (universelle)

I: Insert

O: Osseux

B : Osseux et Haut-parleur

H : Haut-parleur

J : Haut-parleur et Insert

S : Écouteur Supra

P : Son Pur

F : FM

A : Auxilliaire A

D : Droite – Gauche

G : Gauche – Droite

M : Position de Masquage Tonal

**Clavier numérique : Canal 2**

**.** : (clavier numérique) : +15dB Canal 2

+ (clavier numérique) : +5dB Canal 2

- (clavier numérique) : -5dB Canal 2

**/** ou 0: Son continu canal 2

1: 10dB

2: 20dB

3: 30dB

4: 40dB

5: 50dB

6: 60dB

7: 70dB

8: 80dB

9: 90dB

Itera II

R: Reset

X : Reset Son Pur

C : Reset Osseux

End: Sauvegarder

Y : Valeur au haut parleur sauvegardé à gauche

U: Valeur au haut parleur sauvegardé à droite

é : Vérifier ajustement

N : Niveau d’inconfort

F1 (F2, F3) Joue et pause vocal (universelle)

D : Droite – Gauche

G : Gauche – Droite

**Clavier Général : Canal 1**

Barre d’espacement : Son canal 1

Shift : -10dB Canal 1

Ctrl : +5dB Canal 1

F1 : 250Hz

F2 : 500Hz

F3: 750Hz

F4 : 1kHz

F5: 1.5kHz

F6 : 2kHz

F7 : 3kHz

F8 : 4kHz

F9 : 6kHz

F10 : 8kHz

0: 0dB

# : 5dB

1: 10dB

Q : 15dB

2: 20dB

3: 30dB

4: 40dB

5: 50dB

6: 60dB

7: 70dB

8: 80dB

9: 90dB

Midimate 622

End: Sauvegarder

Y : Valeur au haut parleur sauvegardé à gauche

U: Valeur au haut parleur sauvegardé à droite

M : Valeur Maximum

N : Niveau d’inconfort

F1 (F2, F3) Joue et pause vocal (universelle)

Midimate 602

End: Sauvegarder

Y : Valeur au haut parleur sauvegardé à gauche

U: Valeur au haut parleur sauvegardé à droite

M : Valeur Maximum

N : Niveau d’inconfort

V : Conduction osseuse masqué à gauche

B : Conduction osseuse masqué à droite

F1 (F2, F3) Joue et pause vocal (universelle)